El **vidrio flotado** consiste en una plancha de [vidrio](http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio) fabricada haciendo flotar el vidrio fundido sobre una capa de [estaño](http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o) fundido. Este método proporciona al vidrio un grosor uniforme y una superficie muy plana, por lo que es el vidrio más utilizado en la construcción. Se le denomina también *vidrio plano*, sin embargo no todos los vidrios planos son vidrios fabricados mediante el sistema de flotación.